様式第10号(第7条，第14条，第17条関係)

地質分析結果証明書

　　年　　月　　日
　　　　　　　　　様
分析機関名　　　　　　　　　　印
代表者　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　
環境計量士　　　　　　　　　　印

　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について，平成3年環境庁告示第46号の付表に定める方法により検液を作成し，計量した結果を下記のとおり証明します。　　　　(検体区分　　　　　　　)	
計量の対象	単位	測定値	定量下限値	基準値	測定方法	
カドミウム	mg／L	　	　	0.01	日本工業規格　K0102　55	
全シアン	mg／L	　	　	不検出	日本工業規格　K0102　38(38.1.1の方法を除く。)	

りん

有機燐	mg／L	　	　	不検出	昭和49年環告第64号付表1，
日本工業規格　K0102　31.1のガスクロマトグラフ法以外のもの
(メチルジメトンにあっては，昭和49年環告第64号付表2に掲げる方法)	
鉛	mg／L	　	　	0.01	日本工業規格　K0102　54	
六価クロム	mg／L	　	　	0.05	日本工業規格　K0102　65.1	
砒素	mg／L	　	　	0.01	日本工業規格　K0102　61	
総水銀	mg／L	　	　	0.0005	昭和46年環告第59号付表1	
アルキル水銀	mg／L	　	　	不検出	昭46年環告第59号付表2・昭和49年環告第64号付表3	
PCB	mg／L	　	　	不検出	昭和46年環告第59号付表3	
ジクロロメタン	mg／L	　	　	0.02	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.2	
四塩化炭素	mg／L	　	　	0.002	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5	
1,2―ジクロロエタン	mg／L	　	　	0.004	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.3.2	
1,1―ジクロロエチレン	mg／L	　	　	0.02	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.2	
シス―1,2―ジクロロエチレン	mg／L	　	　	0.04	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.2	
1,1,1―トリクロロエタン	mg／L	　	　	1	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5	
1,1,2―トリクロロエタン	mg／L	　	　	0.006	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5	
トリクロロエチレン	mg／L	　	　	0.03	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5	
テトラクロロエチレン	mg／L	　	　	0.01	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.1，5.4.1，5.5	
1,3―ジクロロプロペン	mg／L	　	　	0.002	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.1	
チウラム	mg／L	　	　	0.006	昭和46年環告第59号付表4	
シマジン	mg／L	　	　	0.003	昭和46年環告第59号付表5第1，第2	
チオベンカルブ	mg／L	　	　	0.02	昭和46年環告第59号付表5第1，第2	
ベンゼン	mg／L	　	　	0.01	日本工業規格　K0125　5.1，5.2，5.3.2	
セレン	mg／L	　	　	0.01	日本工業規格　K0102　67.2，67.3	
ふっ素	mg／L	　	　	0.8	日本工業規格　K0102　34.1，昭和46年環告第59号付表6 	
ほう素	mg／L	　	　	1	日本工業規格　K0102　47.1，47.3，昭和46年環告第59号付表7	
農用地
田に限る	砒素	mg／kg	　	　	15	昭和50年総令第31号第1条第3項及び第2条	含有試験	
	銅	mg／kg	　	　	125	昭和47年総令第66号第1条第3項及び第2条		
検体の性状	形状	　	色	　	匂い	　	
備考